% Messtechnik Praktikum G
% Vorbereitung Set 4.12 SS2011
% Hauptdokument
\documentclass[a4paper,12pt]{article}



% Packete einbinden
\usepackage[ngerman]{babel}
%\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage{amsmath, amsthm, amssymb}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{geometry}
\usepackage{fancyhdr}



% Formatierungen festlegen
%\baselineskip20pt %Zeilenabstand
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{\baselineskip}
\bibliographystyle{plainnat}
\geometry{
	outer=23mm,
	inner=22mm
}
\pagestyle{fancy}


%Kopfzeile erstellen
\lhead{Michael Goldbuch (631430) \\ Jürgen Döffinger (631551)}
\chead{Internettechnologie - APL \\ Vorbereitung}
\rhead{05. April 2011}




%Schriftart
\fontfamily{ptm}\selectfont %Schriftart Times



% Trennverhalten
%\hyphenpenalty=1000
\hyphenation{}



% Inhalt 
\begin{document}

	\parskip \baselineskip
	
	\section{Vorbereitung}

	\subsection{Adressenbedarf}
	\begin{tabular}[ht]{|c|c|c|c|c|}
		\hline
  		\bfseries{Netznummer} & \bfseries{Addressbedarf} & \bfseries{Netzgröße} & \bfseries{bits - Host-ID}
		 & \bfseries{bits - Subnet-ID} \\
		\hline
		07 & 2R + 1B + 1N = 4 & 4 & 2 & 6\\
  		\hline
		08 & 2R + 1B + 1N = 4 & 4 & 2 & 6\\
		\hline
 		09 & 2R + 1B + 1N = 4 & 4 & 2 & 6\\
		\hline
  		10 & 2R + 1B + 1N = 4 & 4 & 2 & 6\\
		\hline
  		11 & 2R + 1B + 1N = 4 & 4 & 2 & 6\\
		\hline
		12 & 2R + 1B + 1N = 4 & 4 & 2 & 6\\
  		\hline
	\end{tabular}	
	\newline 
	\newline
	\ \ \ \ \ R - Router \ \ \ \ \ B - Broadcast \ \ \ \ \ N - Network	\\
	
	\parskip 60pt	
	
	\subsection{Netzwerkadressen / Subnetmask}	
	\parskip \baselineskip
	Aufgrund der Aufgabenstellung und meiner Matrikelnummer (631551), ergibt sich für das erste 
	Netzwerk die Adresse 10.1.1.52. 
	
	\begin{tabular}[ht]{|l|l|l|l|l|}
		\hline
		network & bits & network address / & broadcast & subnetmask \\
		number & network-id & prefix & address & \\
		\hline
		01 & 24 & 192.168.1.0 / 24 & 192.168.1.255 & 255.255.255.0 \\
		\hline
		02 & 24 & 192.168.2.0 / 24 & 192.168.1.255 & 255.255.255.0 \\
		\hline
		03 & 24 & 192.168.3.0 / 24 & 192.168.1.255 & 255.255.255.0 \\
		\hline
		04 & 24 & 192.168.4.0 / 24 & 192.168.1.255 & 255.255.255.0 \\
		\hline
		05 & 24 & 192.168.5.0 / 24 & 192.168.1.255 & 255.255.255.0 \\
		\hline
		06 & 24 & 192.168.6.0 / 24 & 192.168.1.255 & 255.255.255.0 \\
		\hline
		07 & 30 & 10.1.1.52 / 30 & 10.1.1.55 & 255.255.255.252 \\
		\hline
		08 & 30 & 10.1.1.56 / 30 & 10.1.1.59 & 255.255.255.252 \\
		\hline
		09 & 30 & 10.1.1.60 / 30 & 10.1.1.63 & 255.255.255.252 \\
		\hline
		10 & 30 & 10.1.1.64 / 30 & 10.1.1.67 & 255.255.255.252 \\
		\hline
		11 & 30 & 10.1.1.68 / 30 & 10.1.1.71 & 255.255.255.252 \\
		\hline
		12 & 30 & 10.1.1.72 / 30 & 10.1.1.75 & 255.255.255.252 \\
		\hline
	\end{tabular}
	
	\parskip 60pt	
	
	\subsection{Übersicht Adressen}	
	\parskip \baselineskip
		\begin{tabular}[ht]{|l|l|l|l|l|}
			\hline
			Gerät & Interface & Netzwerkadresse & Subnetmask \\
			\hline
			\hline
			PC01 & eth1 & 192.168.1.1 & 255.255.255.0 \\
			\hline
			\hline
			PC02 & eth1 & 192.168.2.1 & 255.255.255.0 \\
			\hline
			\hline
			PC03 & eth1 & 192.168.3.1 & 255.255.255.0 \\
			\hline
			\hline
			PC04 & eth1 & 192.168.4.1 & 255.255.255.0 \\
			\hline
			\hline
			PC05 & eth1 & 192.168.5.1 & 255.255.255.0 \\
			\hline
			\hline
			PC06 & eth1 & 192.168.6.1 & 255.255.255.0 \\
			\hline
			\hline
			R01 & eth1 & 192.168.1.254 & 255.255.255.0 \\
			\cline{2-4}
			 & eth2 & 10.1.1.53 & 255.255.255.252 \\
			\cline{2-4} 
			 & eth3 & 10.1.1.57 & 255.255.255.252 \\
			\hline 
			\hline
			R02 & eth1 & 192.168.2.254 & 255.255.255.0 \\
			\cline{2-4}
			 & eth2 & 10.1.1.54 & 255.255.255.252 \\
			\cline{2-4} 
			 & eth3 & 10.1.1.61 & 255.255.255.252 \\
			\hline 
			\hline
			R03 & eth1 & 192.168.3.254 & 255.255.255.0 \\
			\cline{2-4}
			 & eth2 & 10.1.1.58 & 255.255.255.252 \\
			\cline{2-4} 
			 & eth3 & 10.1.1.62 & 255.255.255.252 \\
			\cline{2-4}
			 & eth4 & 10.1.1.65 & 255.255.255.252 \\
			\hline
			\hline 
			R04 & eth1 & 192.168.4.254 & 255.255.255.0 \\
			\cline{2-4}
			 & eth2 & 10.1.1.66 & 255.255.255.252 \\
			\cline{2-4}
			 & eth3 & 10.1.1.69 & 255.255.255.252 \\
			\cline{2-4} 
			 & eth4 & 10.1.1.73 & 255.255.255.252 \\
			\hline
			\hline 
			R05 & eth1 & 192.168.5.254 & 255.255.255.0 \\
			\cline{2-4}
			 & eth2 & 10.1.1.70 & 255.255.255.252 \\
			\hline 
			\hline
			R06 & eth1 & 192.168.6.254 & 255.255.255.0 \\
			\cline{2-4}
			 & eth2 & 10.1.1.74 & 255.255.255.252 \\
			\hline 
		\end{tabular}
	
	\parskip 60pt	
	
	\subsection{Routing Table}	
	\parskip \baselineskip
		\begin{tabular}[ht]{|l|l|l|l|l|l|}
			\hline
			Gerät & Zielnetz & Subnetmask & next hop & Metric & Interface \\
			\hline
			\hline
			PC01 & 192.168.1.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			\cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 192.168.1.254 & 1 & eth1 \\
			 \hline
			 \hline
			PC02 & 192.168.2.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			\cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 192.168.2.254 & 1 & eth1 \\
			 \hline
			 \hline
			PC03 & 192.168.3.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			\cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 192.168.3.254 & 1 & eth1 \\
			 \hline
			 \hline
			PC04 & 192.168.4.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			\cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 192.168.4.254 & 1 & eth1 \\
			 \hline
			 \hline
			PC05 & 192.168.5.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			\cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 192.168.5.254 & 1 & eth1 \\
			 \hline
			 \hline
			PC06 & 192.168.6.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			\cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 192.168.6.254 & 1 & eth1 \\
			 \hline
			 \hline
			R01 & 10.1.1.56 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 10.1.1.52 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.3.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.58 & 1 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.3.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.54 & 2 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.2.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.54 & 1 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.2.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.58 & 2 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.1.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.4.0 & 255.255.252.0 & 10.1.1.58 & 2 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.4.0 & 255.255.252.0 & 10.1.1.54 & 3 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 10.1.1.58 & 1 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 10.1.1.54 & 2 & eth2 \\
			 \hline
			 \hline
			R02 & 10.1.1.60 & 255.255.252.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 10.1.1.52 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.3.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.62 & 1 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.3.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.53 & 2 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.2.0 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.1.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.53 & 1 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.1.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.62 & 2 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.4.0 & 255.255.252.0 & 10.1.1.62 & 2 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.4.0 & 255.255.252.0 & 10.1.1.53 & 3 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 10.1.1.62 & 1 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 10.1.1.53 & 2 & eth2 \\
			 \hline
			 \hline
			R03 & 10.1.1.60 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 10.1.1.56 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 10.1.1.64 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth4 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.3.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.2.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.61 & 1 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.2.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.57 & 2 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.1.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.57 & 1 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.1.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.61 & 2 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 10.1.1.66 & 1 & eth4 \\
			 \hline
			 \hline
		\end{tabular}

		\newpage		
		
		\begin{tabular}[ht]{|l|l|l|l|l|l|}
			\hline
			Gerät & Zielnetz & Subnetmask & next hop & Metric & Interface \\
			\hline
			\hline
			R04 & 10.1.1.72 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth4 \\
			 \cline{2-6}
			 & 10.1.1.68 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 10.1.1.64 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.6.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.74 & 1 & eth4 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.5.0 & 255.255.255.0 & 10.1.1.70 & 1 & eth3 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.4.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			 \cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 10.1.1.65 & 1 & eth2 \\
			 \hline
			R05 & 10.1.1.68 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.5.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			 \cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 10.1.1.69 & 1 & eth2 \\
			 \hline
			 \hline
			R06 & 10.1.1.72 & 255.255.255.252 & 0.0.0.0 & 0 & eth2 \\
			 \cline{2-6}
			 & 192.168.6.0 & 255.255.255.0 & 0.0.0.0 & 0 & eth1 \\
			 \cline{2-6}
			 & 0.0.0.0 & 0.0.0.0 & 10.1.1.73 & 1 & eth2 \\
			 \hline
			 \hline
		\end{tabular}
	
	\parskip 60pt	
	
	\section{Durchführung}
	\parskip \baselineskip
	\subsection{PC's konfigurieren}
	Bevor eine IP-Adresse vergeben wird, ist erst einmal zu schauen, ob diese nicht bereits vergeben ist.
	 Dazu ist der Befehl ifconfig zu verwenden.	Dieser kann so verwendet werden, dass alle Schnittstellen
	 angezeit werden
	
	ifconfig -a
	
	oder das nur eine bestimmte Schnittstelle angezeigt wird z.B. eth1
	
	ifconfig eth1. Die Schnittstellen, welche bereits korrekt konfiguriert sind, sind in den folgenden
	 Liste auszulassen.Sollten Konfigurationen fehlerhaft sein, so ist mit hilfe des Attributes del diese
	 zu entfernen (Befehlsstruktur siehe Handzettel).
	
	\newpage
	
	Vor dem Eintragen der Routing Tabellen sind diese auf falsche Einträge zu prüfen. Dies geschieht mit
	 dem Befehl
	
	route -n
	
	Sollten sich fehlerhafte Einträge in der jeweiligen Routing Tabelle befinden, so sind diese mittels des
	 Befehls route und dem Attribute del zu entfernen (Befehlsstruktur siehe Handzettel). Routeneinträge
	 welche bereits vorhanden sind, sind in den folgenden Anweisungen auszulassen.
	
	\underline{PC01:} \\ \\
	ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth1 broadcast 192.168.1.255 \\ 
	route add -net 192.168.1.0/24 gw 0.0.0.0 metric 0 \\
	route add default gw 192.168.1.254 metric 1 \\
	\newline
	\underline{PC02:} \\ \\
	ip addr add 192.168.2.1/24 dev eth1 broadcast 192.168.2.255 \\ 
	route add -net 192.168.2.0/24 gw 0.0.0.0 metric 0 \\
	route add default gw 192.168.2.254 metric 1 \\
	\newline
	\underline{PC03:} \\ \\
	ip addr add 192.168.3.1/24 dev eth1 broadcast 192.168.3.255 \\ 
	route add -net 192.168.3.0/24 gw 0.0.0.0 metric 0 \\
	route add default gw 192.168.3.254 metric 1 \\
	\newline
	\underline{PC04:} \\ \\
	ip addr add 192.168.4.1/24 dev eth1 broadcast 192.168.4.255 \\ 
	route add -net 192.168.4.0/24 gw 0.0.0.0 metric 0 \\
	route add default gw 192.168.4.254 metric 1 \\
	\newline
	\underline{PC05:} \\ \\
	ip addr add 192.168.5.1/24 dev eth1 broadcast 192.168.5.255 \\ 
	route add -net 192.168.5.0/24 gw 0.0.0.0 metric 0 \\
	route add default gw 192.168.5.254 metric 1 \\
	
	\newpage
	
	\underline{PC06:} \\ \\
	ip addr add 192.168.6.1/24 dev eth1 broadcast 192.168.6.255 \\ 
	route add -net 192.168.6.0/24 gw 0.0.0.0 metric 0 \\
	route add default gw 192.168.6.254 metric 1 

	\subsection{Router konfigurieren}
	\underline{R01:} \\ \\
	ip addr add 192.168.1.254/24 dev eth1 broadcast 192.168.1.255 \\ 
	ip addr add 10.1.1.53/30 dev eth2 broadcast 10.1.1.55 \\ 
	ip addr add 10.1.1.57/30 dev eth3 broadcast 10.1.1.59 \\ 
	\newline
	route add -net 10.1.1.56/30 gw 0 metric 0 dev eth3 \\
	route add -net 10.1.1.52/30 gw 0 metric 0 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.3.0/24 gw 10.1.1.58 metric 1 dev eth3 \\
	route add -net 192.168.3.0/24 gw 10.1.1.54 metric 2 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.2.0/24 gw 10.1.1.54 metric 1 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.2.0/24 gw 10.1.1.58 metric 2 dev eth3 \\
	route add -net 192.168.1.0/24 gw 0 metric 0 dev eth1 \\
	route add -net 192.168.4.0/22 gw 10.1.1.58 metric 2 dev eth3 \\
	route add -net 192.168.4.0/24 gw 10.1.1.54 metric 3 dev eth2 \\
	route add default gw 10.1.1.58 metric 1 dev eth3 
	route add default gw 10.1.1.54 metric 2 dev eth2 

	\underline{R02:} \\ \\
	ip addr add 192.168.2.254/24 dev eth1 broadcast 192.168.2.255 \\ 
	ip addr add 10.1.1.54/30 dev eth2 broadcast 10.1.1.55 \\ 
	ip addr add 10.1.1.61/30 dev eth3 broadcast 10.1.1.63 \\ 
	\newline
	route add -net 10.1.1.60/30 gw 0 metric 0 dev eth3 \\
	route add -net 10.1.1.52/30 gw 0 metric 0 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.3.0/24 gw 10.1.1.62 metric 1 dev eth3 \\
	route add -net 192.168.3.0/24 gw 10.1.1.53 metric 2 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.2.0/24 gw 0 metric 0 dev eth1 \\
	route add -net 192.168.1.0/24 gw 10.1.1.53 metric 1 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.1.0/24 gw 10.1.1.62 metric 2 dev eth3 \\
	route add -net 192.168.4.0/22 gw 10.1.1.62 metric 2 dev eth3 \\
	route add -net 192.168.4.0/22 gw 10.1.1.53 metric 3 dev eth2 \\
	route add default gw 10.1.1.62 metric 1 dev eth3 
	route add default gw 10.1.1.53 metric 2 dev eth2

	\underline{R03:} \\ \\
	ip addr add 192.168.3.254/24 dev eth1 broadcast 192.168.3.255 \\ 
	ip addr add 10.1.1.58/30 dev eth2 broadcast 10.1.1.59 \\ 
	ip addr add 10.1.1.62/30 dev eth3 broadcast 10.1.1.63 \\ 
	ip addr add 10.1.1.65/30 dev eth4 broadcast 10.1.1.67 \\ 
	\newline
	route add -net 10.1.1.60/30 gw 0 metric 0 dev eth3 \\
	route add -net 10.1.1.56/30  gw 0 metric 0 dev eth2 \\
	route add -net 10.1.1.64/30 gw 0 metric 0 dev eth4 \\
	route add -net 192.168.3.0/24 gw 0 metric 0 dev eth1 \\
	route add -net 192.168.2.0/24 gw 10.1.1.61 metric 1 dev eth3 \\
	route add -net 192.168.2.0/24 gw 10.1.1.57 metric 2 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.1.0/24 gw 10.1.1.57 metric 1 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.1.0/24 gw 10.1.1.61 metric 2 dev eth3 \\
	route add default gw 10.1.1.66 metric 1 dev eth4 

	\underline{R04:} \\ \\
	ip addr add 192.168.4.254/24 dev eth1 broadcast 192.168.4.255 \\ 
	ip addr add 10.1.1.66/30 dev eth2 broadcast 10.1.1.67 \\ 
	ip addr add 10.1.1.69/30 dev eth3 broadcast 10.1.1.71 \\ 
	ip addr add 10.1.1.73/30 dev eth4 broadcast 10.1.1.75 \\ 
	\newline
	route add -net 10.1.1.72/30 gw 0 metric 0 dev eth4 \\
	route add -net 10.1.1.68/30 gw 0 metric 0 dev eth3 \\
	route add -net 10.1.1.64/30 gw 0 metric 0 dev eth2 \\
	route add -net 192.168.6.0/24 gw 10.1.1.74 metric 1 dev eth4 \\
	route add -net 192.168.5.0/24 gw 10.1.1.70 metric 1 dev eth3 \\
	route add -net 192.168.4.0/24 gw 0 metric 0 dev eth1 \\
	route add default gw 10.1.1.65 metric 1 dev eth2 

	\newpage
	
	\underline{R05:} \\ \\
	ip addr add 192.168.5.254/24 dev eth1 broadcast 192.168.5.255 \\ 
	ip addr add 10.1.1.70/30 dev eth2 broadcast 10.1.1.71 \\ 
	\newline
	route add -net 10.1.1.68/30 gw 0 metric 0 eth2 \\
	route add -net 192.168.5.0/24 gw 0 metric 0 dev eth1 \\
	route add default gw 10.1.1.69 metric 1 dev eth2 

	\underline{R06:} \\ \\
	ip addr add 192.168.6.254/24 dev eth1 broadcast 192.168.6.255 \\ 
	ip addr add 10.1.1.74/30 dev eth2 broadcast 10.1.1.75 \\ 
	\newline
	route add default gw 10.1.1.73 metric 1 dev eth2 
	route add -net 192.168.6.0/24 gw 0 metric 0 dev eth1 \\
	route add -net 10.1.1.72/30 gw 0 metric 0 dev eth2 \\

	\parskip 60pt	
	
	\subsection{Prüfung der Konfiguration}
	\parskip \baselineskip
	\subsubsection{Router zu Router}
	\begin{tabbing}
		\underline{R01:} \\ \\
		\=Ziel-Router \ \ \=Kommando \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ?\\
		\>R02 \>ping 10.1.1.54 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>R03 \>ping 10.1.1.58 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $
	\end{tabbing}
	
	\begin{tabbing}
		\underline{R02:} \\ \\
		\=Ziel-Router \ \ \=Kommando \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ?\\
		\>R01 \>ping 10.1.1.53 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>R03 \>ping 10.1.1.62 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $
	\end{tabbing}
	
	\newpage	
	
	\begin{tabbing}
		\underline{R03:} \\ \\
		\=Ziel-Router \ \ \=Kommando \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ?\\
		\>R01 \>ping 10.1.1.57 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>R02 \>ping 10.1.1.61 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>R04 \>ping 10.1.1.66 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $
	\end{tabbing}

	\begin{tabbing}
		\underline{R04:} \\ \\
		\=Ziel-Router \ \ \=Kommando \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ?\\
		\>R03 \>ping 10.1.1.65 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>R05 \>ping 10.1.1.70 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>R06 \>ping 10.1.1.74 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $
	\end{tabbing}

	\begin{tabbing}
		\underline{R05:} \\ \\
		\=Ziel-Router \ \ \=Kommando \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ?\\
		\>R04 \>ping 10.1.1.69 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ 
	\end{tabbing}

	\begin{tabbing}
		\underline{R06:} \\ \\
		\=Ziel-Router \ \ \=Kommando \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ?\\
		\>R04 \>ping 10.1.1.73 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $
	\end{tabbing}
	
	\subsubsection{PC zu PC}
	\begin{tabbing}
		\underline{PC01:} \\ \\
		\=Ziel-PC \ \ \=Kommando  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ? \\ 
		\>PC02 \>ping 192.168.2.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC03 \>ping 192.168.3.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC04 \>ping 192.168.4.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC05 \>ping 192.168.5.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC06 \>ping 192.168.6.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ 
	\end{tabbing}

	\newpage
	
	\begin{tabbing}
		\underline{PC02:} \\ \\
		\=Ziel-PC \ \ \=Kommando  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ? \\ 
		\>PC01 \>ping 192.168.1.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC03 \>ping 192.168.3.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC04 \>ping 192.168.4.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC05 \>ping 192.168.5.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC06 \>ping 192.168.6.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ 
	\end{tabbing}

	\begin{tabbing}
		\underline{PC03:} \\ \\
		\=Ziel-PC \ \ \=Kommando  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ? \\ 
		\>PC01 \>ping 192.168.1.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC02 \>ping 192.168.2.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC04 \>ping 192.168.4.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC05 \>ping 192.168.5.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC06 \>ping 192.168.6.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ 
	\end{tabbing}

	\begin{tabbing}
		\underline{PC04:} \\ \\
		\=Ziel-PC \ \ \=Kommando  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ? \\ 
		\>PC01 \>ping 192.168.1.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC02 \>ping 192.168.2.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC03 \>ping 192.168.3.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC05 \>ping 192.168.5.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC06 \>ping 192.168.6.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ 
	\end{tabbing}

	\begin{tabbing}
		\underline{PC05:} \\ \\
		\=Ziel-PC \ \ \=Kommando  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ? \\ 
		\>PC01 \>ping 192.168.1.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC02 \>ping 192.168.2.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC03 \>ping 192.168.3.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC04 \>ping 192.168.4.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC06 \>ping 192.168.6.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ 
	\end{tabbing}

	\newpage
	
	\begin{tabbing}
		\underline{PC06:} \\ \\
		\=Ziel-PC \ \ \=Kommando  \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \=Test i.O. ? \\ 
		\>PC01 \>ping 192.168.1.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC02 \>ping 192.168.2.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC03 \>ping 192.168.3.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC04 \>ping 192.168.4.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ \\
		\>PC05 \>ping 192.168.5.1 \>ja \ $ \Box $ \ \ nein \ $ \Box $ 
	\end{tabbing}
	
%	\newpage
	


%	\begin{flushleft}
%		\scriptsize \bibliography{Vorbereitung_F}	
%	\end{flushleft}

\end{document}