% Messtechnik Praktikum G
% Vorbereitung Set 4.12 SS2011
% Hauptdokument
\documentclass[a4paper,12pt]{article}



% Packete einbinden
\usepackage[ngerman]{babel}
%\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[ansinew]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage{amsmath, amsthm, amssymb}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{geometry}
\usepackage{fancyhdr}
\usepackage{textcomp}



% Formatierungen festlegen
%\baselineskip20pt %Zeilenabstand
\setlength{\parindent}{0pt}
\setlength{\parskip}{\baselineskip}
\bibliographystyle{plainnat}
\geometry{
	outer=23mm,
	inner=22mm
}
\pagestyle{fancy}


%Kopfzeile erstellen
\lhead{Jürgen Döffinger}
\chead{Mikroprozessortechnik \\ Formelsammlung}
\rhead{31. Mai 2011}




%Schriftart
\fontfamily{ptm}\selectfont %Schriftart Times



% Trennverhalten
%\hyphenpenalty=1000
\hyphenation{}



% Inhalt 
\begin{document}
	\section{Flags}
	Das Z-Bit (Zero) wird aus der NOR-Verknüpfung des Ergebnisses gebildet und entspricht folgender Logik:
	\begin{itemize}
		\item Z = 0: nein: das Ergebnis ist nicht Null
		\item Z = 1: ja:  
	\end{itemize}
	Das C-Bit (Carry) ist bei einer Addition der Ausgang des werthöchsten Volladdierers. Es wird bei einer Subtraktion negiert und entspricht für beide Rechenarten folgender Logik:	
	\begin{itemize}
		\item C = 0: kein Übertrag bzw. Borgen
		\item C = 1: Übertrag bzw. Borgen
	\end{itemize}
	\section{Sprungbefehle}
	Der 12 bit lange vorzeichenbehaftete Abstand erlaubt Sprünge im addressbereich von 4096 Wörtern oder 8192 Byte (8 kByte).Bei indirekten Sürngen (ijmp, icall) enthält das
	 Indexregister Z die absolute Zieladresse, die sich damit zur Laufzeit berechnen lässt.
\end{document}